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RESUMO

       A contaminação das águas subterrâneas pelos compostos tóxicos e solúveis em água, benzeno,  tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX), devido a problemas decorrentes de vazamentos em postos de combustíveis, vem merecendo cada vez mais atenção, tanto da população em geral, como dos órgãos de controle ambiental. A poluição dessas águas é geralmente difícil de detectar e a despoluição é demorada e custosa. Uma ferramenta computacional que simule o derramamento de gasolina e de seus compostos no lençol freático é de interesse, tanto para as empresas que manipulam gasolina, como também para o setor governamental, responsáveis por auditar e decidir sobre a questão de poluição de águas. Os modelos usados para simular o derramamento da gasolina comercializada no Brasil, devem levar em consideração o percentual de álcool (etanol) em sua composição. 
Apesar de trazer benefícios econômicos para o país, esta mistura modifica o comportamento de vários compostos presentes na gasolina, o que pode representar efeitos negativos sobre os processos ambientais. À medida que aumenta a concentração do etanol misturado à gasolina, pode ocorrer um aumento da solubilidade dos hidrocarbonetos na água subterrânea. Este processo é denominado efeito de cossolvência e maiores concentrações de hidrocarbonetos poderão ser transferidas à água subterrânea, provocando o aumento da magnitude da contaminação como consequência do aumento da concentração dos compostos orgânicos na água.
Este trabalho apresenta um estudo da formulação matemática usada na simulação numérica, bidimensional, do problema de derramamento de contaminantes na região não saturada do solo, considerando a influência do etanol na biodegradação dos constituintes BTEX da gasolina, baseado nos trabalhos de Cordazzo [1]   e  Corseuil [2, 3].  O modelo matemático estudado envolve a solução das equações de Darcy no meio poroso (que são as equações do movimento para este caso), acrescidas das equações de transporte de soluto (concentração) para os elementos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e para o etanol.
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